Pour débugger :

Sur virt :

while true; do socat -d /dev/ttyUSB0,b57600,echo=0,raw TCP-LISTEN:9000,reuseaddr; done

Sur unix/linux :

stty raw; socat - tcp:virt:9000

pour tester :

virt: /home/fenyo/devel/scripts\_IR

echo send commands/final/tv\_power.ir 1 | ./netcatx w7 9999